무선랜 점검 가이드(Aruba)

무선랜 점검 가이드[Aruba]

AP 이름	AP 상태 점검						POE 상태 점검				통신 케이블
	PWR		ENET		11A/N 11B/G/N		port		AC
	점등	소등	점등	소등	점등	소등	점등	소등	점등	소등	연결	끊김
정상	√		√		√		√		√		√
1번 장애(AP 점검시)		√		√		√
2번 장애(AP 점검시)	√			√		√
3번 장애(AP 점검시)	√		√			√
4번 장애(PoE 점검시)								√	√
5번 장애(PoE 점검시)								√		√
6번 장애(회선 점검시)

❏ 1번 장애(AP 점검시)

장애증상	- AP에 전원이 정상적으로 공급이 되지 않아 ap가 꺼져있는 상태
점검방법	- PoE불량 및 통신케이블 절단일수도 있으므로 점검이 필요한 상태 - PoE불량시 AC의 LED가 소등 되어 있음 - 만약 PoE의 AC의 LED가 켜져 있다면 통신케이블 끊김 의심
내용설명	- AP에 전원이 공급되지 않는 상태이므로 PoE의 상태점검 - AP~PoE간 통신케이블에 문제가 있어 AP에 전원이 정상적으로 공급이 안될수도 있음

❏ 2번 장애(AP 점검시)

장애증상	- AP의 전원이 정상적으로 공급은 되지만 이더넷신호(인터넷)가 정상적으로 공급 되지 않는 상태
장애점검	- 스위치(허브)~PoE간 문제가 의심 - 스위치(허브)에서 PoE로 가는 통신케이블이 빠져있을 가능성이 있음 - 만약 정상적으로 회선이 연결이 되어 있다면 스위치 포트가 점등이 되는지 확인 - 10Mbps의 구형 스위치(허브)의 경우 구형스위치 문제로 스위치를 교체 하여야 함
내용설명	- AP에 전원은 정상적으로 공급은 되지만 이더넷(인터넷)이 AP에 공급 되지 않는 상태임 - 스위치(허브)와 PoE 회선 및 포트 점검

❏ 3번 장애(AP 점검시)

장애증상	- AP가 무선랜 신호를 정상적으로 공급하지 않는 상태
장애점검	- 무선랜 스위치(허브)가 인터넷이 안될수 있음, 스위치 점검 - 스위치의 uplink 라인 점검 - 만약 스위치(허브)가 정상적으로 인터넷이 된다면 스위치 포트 점검 - 10Mbps의 구형 스위치(허브)의 경우 구형스위치 문제로 스위치를 교체 하여야 함
내용설명	- AP가 무선랜 신호를 정상적으로 공급하기 위해서는 광주교육정보원에 있는 무선 컨트롤러를 접속을 하여야 하는데 접속을 하지 못하는 상태라면 AP로 정상적인 이더넷신호(인터넷)가 공급되지 않는 상황

❏ 4번 장애(PoE 점검시)

장애증상	- AP와 스위치(허브)가 회선이 정상적으로 연결이 안된 상태
장애점검	- AP가 정상적으로 동작을 한다면 스위치 포트 점검 - 만약 스위치(허브)가 정상적으로 인터넷이 된다면 스위치 포트 점검 - 10Mbps의 구형 스위치(허브)의 경우 구형스위치 문제로 스위치를 교체 하여야 함
내용설명	- PoE에 전원이 정상적으로 공급되는 상태 - PoE는 이더넷 신호 + 전원공급을 하여 주는데 이더넷 신호가 정상적으로 공급되지 않을시 점등

❏ 5번 장애(PoE 점검시)

장애증상	- PoE에 전원이 정상적으로 공급이 되지 않는 상태
장애점검	- PoE 전원선 확인
내용설명	- PoE에 전원이 정상적으로 공급이 되지 않아서 AP는 당연히 꺼져 있는 상태이며 - PoE 불량시 교체가 되도록 광주교육정보원 무선랜 담당자에게 연락 (062-380-4774)

❏ 6번 장애(회선 점검시)

장애증상	- PoE는 정상작동하나 AP가 모든 LED가 점등되지 않음
장애점검	- 절단 구간을 점검
내용설명	- PoE위치의 회선인 Data& power out 라인을 스위치 포트에 연결하고 AP의 회선을 뽑아 노트북에 연결시 노트북 랜카드가 점등되지 않으면 케이블 절단 의심